附表：郏县中联天广水泥有限公司日产4500吨水泥窑协同处置城市污泥技术改造生产线建设项目产能情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术改造生产线建设项目情况 | | | | | |
| **企业名称** | | **项目名称** | | | **具体建设地点** |
| 郏县中联天广水泥有限公司 | | 郏县中联天广水泥有限公司日产4500吨水泥窑协同处置城市污泥技术改造生产线项目产能情况 | | | 平顶山市郏县黄道镇郏县中联天广水泥有限公司院内(原厂址) |
| **拟建主体设备（生产线）**  **名称、规格型号及数量** | | **设计产能（t/d）** | **原有指标产能（t/d）** | **计划点火投产时间** |
| **一条(4.7×74)m日产4500吨水泥窑** | | **4500** | **4500** | **2022年10月** |
| 现有新型干法水泥熟料生产线产能情况 | | | | | |
| **项目1** | **企业名称** | **项目地址** | **统一社会信用代码** | **备案或核准文件** | **生产许可证号（有效期）** |
| 郏县中联天广水泥有限公司 | 河南省郏县黄道镇林场万花山林区 | 91410400760207506R | 平发改外经〔2005〕312号 | XK08-001-00882（2023年7月15日） |
| **主体设备（生产线）名称、**  **规格型号及数量** | **备案或核准文件设计产能 （t/d）** | **实际产能（t/d）** | **核定产能（t/d）** | **用于城市污泥协同处置技改项目产能（t/d）** |
| 一条(4.0×60)m日产2500吨水泥窑 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **是否享受奖补资金和政策支持** | **产能指标是否重复使用** | **关停时间**  (技术改造生产线项目点火投产前) | | **拆除退出时间**  （技术改造生产线项目投产一年内） |
| 否 | 否 | 2022年10月30日前，实际关停时间以郏县中联天广水泥有限公司城市污泥协同处置技改生产线建设项目（即新线）的点火投产为准，在新建项目投产前关停。 | | 预计2023年10月30日，实际拆除时间以郏县中联天广水泥有限公司城市污泥协同处置技改生产线建设项目（即新线）投产为准，新线项目投产后一年内拆除到位。 |
| **项目2** | **企业名称** | **项目地址** | **统一社会信用代码** | **备案或核准文件** | **生产许可证号（有效期）** |
| 郏县中联天广水泥有限公司 | 河南省郏县黄道镇林场万花山林区 | 91410400760207506R | 平发改外经〔2005〕312号 | XK08-001-00882（2023年7月15日） |
| **主体设备（生产线）名称、**  **规格型号及数量** | **备案或核准文件设计产能 （t/d）** | **实际产能（t/d）** | **核定产能（t/d）** | **用于城市污泥协同处置技改项目产能（t/d）** |
| 一条(4.0×60)m日产2000吨水泥窑 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| **是否享受奖补资金和政策支持** | **产能指标是否重复使用** | **关停时间**  (技术改造生产线项目点火投产前) | | **拆除退出时间**  （技术改造生产线项目投产一年内） |
| 否 | 否 | 2020年12月15日 | | 预计2021年10月30日，实际拆除时间以郏县中联天广水泥有限公司城市污泥协同处置技改生产线建设项目（即新线）的投产为准，新线项目投产后一年内拆除到位。 |